技术协议（16.5米）
 技术要求：
1、LH电动双梁10吨天车1部。
  CD型葫芦单速，工作级别A4。
  遥控器：纽克伦（大车双速，起升小车单速，带钥匙）
 16.5米跨度、起升高度9米（具体尺寸及部分部件需要厂家进行现场核实，天车安装后运行时，不得妨碍厂房现场设备及管道。天车主梁侧板不低于6mm厚，上下地板不低于8mm厚。
   天车样式要求按新9#号捻股机纽科伦天车样式一致 大车，小车，车轮、电机减速等部件，材质、品牌、样式、型号，质量必须要求一致！
 大车行走需变频控制，变频器采用慧川CS710 大车电机采用纽科伦NMF103-4三合一电机
小车速度20米/分钟，起升速度7米/分钟。  
小车采用LD型与葫芦分离式（同上参考新9#号捻股机车间纽科伦天车）
 小车行走电机选用台湾圣音三合一软连接双电机0.75KW，主卷电机全部选用南京特种电机，主卷减速机选用东泰，联轴器 二节轴套使用渗碳，卷筒加厚（不小于12MM）加装防搅绳，吊钩（国标以上），排线器使用球墨铸铁，葫芦摆放方向垂直于大车行车方向（现场确认）
 电器柜钢板厚度不小于1.2毫米，电器要品牌全部施耐德 全部36V，大车行走配变频器（型号同上参考新9#捻股天车）
  电气柜变压器采用150VA。
  主钩接触器9511，大车3201，小车接触器3201。
  主钩电缆5x10平方，大车小车电缆4平方（注 必须全部是紫铜线）
  扁缆滑车C型钢用40#的 
   限高器需安装两种，采用不同形式的（重锤式、横杆式），
集电器滑刀为500A  使用宏峰的，双排8只
防撞挡块使用直径125（单螺丝）

增加了配备电机防坠链的要求。

   需安装超载限制器、及行车警示灯（380V磁吸式）、凸轮限位
需安装断错相保护器。
  2、出卖方负责办理天津市特种设备监督检验技术研究院报告及相关手续，协助买方完成注册手续。
  3、天车整机及备件均符合国家标准。
  4、出卖人向买受人提供产品合格证、质量证明书、图纸及相关技术资料。
  5、质保期一年。
  6、出卖人需制定安装方案，相关安装人员需具备相关特种设备安装资格，安装前需在我公司进行安全培训，符合要求后进行安装，安装过程中出现一切伤亡事故由出卖人负责。
  7、 天车由出卖人安装，自备安装所需的辅材及工具设备，买受人配合指导提供现场安装服务。
  8、买受人指定安装顺序地点。
   二、安全培训要求
1、外委施工安全保证金缴纳（合同总价的10%）、施工人员工伤、意外伤害保险缴纳证明或缴纳保险的复印件。
2、外委施工单位营业执照、中华人民共和国特种设备生产许可证、安全许可证、合同复印件。
3、外委施工单位的施工方案、安全措施、应急预案等。
4、外委施工单位主要负责人证（+授权委托书）、安全员证、特种作业证（包含电工、焊工、高空等）、从业人员身份证复印件。电工作业时需双人持证维修。
5、外委施工现场高处、吊装、动火、有限空间等危险作业管理。
天车品牌：纽科伦
付款方式：预付30%，验收合格开13%增值税发票后付60%，质保期一年后付10%，承兑结算。

供货周期：30个自然日，具备使用。
