技术要求
办公楼机房采购、更换两台电机15KW 380V（节能款 国家一级能耗YE5），（中标方现场实际测量）
   更换两台立式离心泵80立方/小时，扬程35m，配用功率15KW（中标方现场实际测量）
生活一区机房两台螺杆制冷压缩机RC-2-410B-H更换压缩机油(使用标准为1年更换一次)油滤、干燥过滤器及清洗两台机组管道。
采购、更换全部预应力二、三楼风机末端连接管道采用国标镀锌管1寸，约130米及配套保温、管件、阀门。
采购、更换办公楼风机盘管FP-102WA  2台，研发楼风机盘管FP-102WA  2台（中标方现场实际测量）。
所供备件均为国标。
以上备件及工时均由中标方承担。
报价含13%专票，一票结算，验收合格开票后付90%款，质保一年后付10%。
