10t天车葫芦总成技术要求

一：10t双梁葫芦总成技术要求如下：

卧式带底座外壳为圆形电动葫芦

底座长（中心距）1.2m 宽(中心距）53cm 孔距：3.5cm
卷筒厚度：10mm  外壳厚度：不低于6mm  
电机功率：13KW  品牌：南京特种   减速机：10t  品牌：江阴凯澄原厂
起升高度：9m  起升速速：6-9m/min   钢丝绳：φ15mm
要求：葫芦为防绞绳  带重锤限位  超载限位  导绳器  断火限位  钩头为双滑轮
二、10t单梁葫芦总成技术要求如下
1、挂式外壳为方形电动葫芦

2、小车为双驱动（2套主动跨、2套被动跨）双驱动为对侧。电机功率：0.8KW 品牌：南京特种  减速机品牌：河南中锐  速度：25m/min
3、卷筒厚度：10mm  外壳厚度：不低于6mm  
4、电机功率：13KW  品牌：南京特种   减速机：10t  品牌：江阴凯澄原厂
5、起升高度：9m  起升速速：6-9m/min   钢丝绳：φ15mm
6、要求：葫芦为防绞绳  带重锤限位  超载限位  导绳器  断火限位  钩头为双滑轮
